|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKSTERN KONTROL AF**  **AUTOMATISK BRANDVENTILATIONSANLÆG** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** | |
| 1 | Der skal udføres et serviceeftersyn af et installationsfirma for ABV-anlæg, der som minimum omfatter:   * Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og   vedligeholdelsesplaner.   * Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en   akkrediteret funktionstest.   * Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.   For selvstændigt ABV-anlæg, der ikke aktiveres af et ABA-anlæg, udføres tillige i forbindelse med det årlige serviceeftersyn et funktionseftersyn, hvor følgende kontrolleres:   * At samtlige aktiveringstryk er ubeskadigede og tilgængelige. * At der under og omkring detektorer er det nødvendige frie rum for korrekt funktion. * At anlæggets detektorer er ubeskadigede. * At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion.   Serviceeftersyn og funktionseftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte  funktionsdele, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION** | |
| 1 | For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er  akkrediteret til inspektion af brandventilationsanlæg iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter  Inspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport. |