|  |  |
| --- | --- |
| **Årstal** |  |

EGENKONTROL AF **STIGRØR**

|  |
| --- |
| **Halvårligt kontrol** |
| 1. Det efterses, at samtlige udtagsventiler er lukket og slutdæksler er påmonteret. Er slutdæksel fjernet eller udtagsventil åben, kontrolleres stigrørstilslutningen tillige for evt. fremmedlegemer.
 |

|  |
| --- |
| **Årlig kontrol** |
| 1. Ved et årligt eftersyn testes eller kontrollers som minimum:
	1. At der ingen beskadigelser er i hele stigrørets længde.
	2. Samtlige udtagsventiler funktionsafprøves ved at åbne og lukke dem. Ventilerne smøres om nødvendigt.
	3. At alle slutdæksler er uden beskadigelser og fastgjort med kæde.
	4. At pakninger ikke er mørnet eller beskadiget.
	5. At markering og skiltning er intakt og rengjort.
	6. Kontrol af en evt. aflåsningsmekanisme, herunder rengøring og smøring om nødvendigt.
	7. For stigrør med ventilovervågning testes denne.
 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering/område** | **Kontrol** | **1. halvår** | **2. halvår** | **Årlig** |  | **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  | OK |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |  |  |
| Fejl |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |  |
|  | OK |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |  |
| Fejl |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |  |
|  | OK |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |  |
| Fejl |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |  |  |
|  | OK |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |  | **Yderligere oplysninger kan findes:** |
| Fejl |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 1 |

 |  | * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>)
* DBI Vejledning 38 ”Brandbekæmpelsesudstyr”, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
* Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer
 |
| Dato for kontrol: |  |  |  |  |
| Kvittering for kontrol: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |