|  |  |
| --- | --- |
| **Årstal** |  |

EGENKONTROL AF **Røgudluftning**

|  |
| --- |
| **Årlig kontrol** |
| Der udføres kontrol og eftersyn omhandlende som minimum nedenstående punkter. For centrale anlæg bør dette eftersyn foretages af et installationsfirma   1. For manuelt oplukkelige røgudluftningsåbninger åbnes disse, og hængsler, låseanordninger og evt. udvekslingsmekanismer smøres. 2. For røgudluftningsåbninger, der åbnes af fjernbetjente aktuatorer, kontrolleres, at alle røgudluftningsåbninger åbner ved successiv aktivering af alle aktiveringstrykkene. Hængsler og aktiveringsmekanismer smøres. 3. For mekanisk røgudluftning udføres et kontrol- og serviceeftersyn, der som minimum omfatter:    1. Anlægget aktiveres ved successiv aktivering af alle aktiveringstrykkene, og det kontrolleres, om anlægget starter op.    2. Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner.    3. Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. 4. For alle typer af røgudluftningsanlæg kontrolleres tillige at markering og skiltning er intakt, specielt ved manuelle aktiveringstryk, der bl.a. kan være placeret ved alle adgangsveje til de berørte afsnit. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering** | **Kontrol** | **Årligt** |  | **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  | OK | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |  |
| Fejl | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
|  | OK | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
| Fejl | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
|  | OK | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
| Fejl | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
| Dato for kontrol: | |  |  |
| Kvittering for kontrol: | |  |  |

|  |
| --- |
| **Yderligere oplysninger kan findes:** |
| * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>) * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>) |